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迪环审〔2026〕2-5号

关于《国高网G7611都香高速公路(香格里拉段)第七施工总承包部一期临时用地环境

影响报告表》的批复
中交一公局集团有限公司：

你单位委托云南小丫环境科技有限公司编制的《国高网G7611都香高速公路(香格里拉段)第七施工总承包部一期临时用地环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）和《中交一公局集团有限公司关于〈国高网G7611都香高速公路(香格里拉段)第七施工总承包部一期临时用地环境影响报告表〉给予环评批复的请示》文件已收悉。经研究，批复如下：
一、项目基本情况

项目位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇、洛吉乡，项目代码：2505-533401-04-01-132709。项目总占地面积57580m²，主要建设内容及规模包括：2处工人驻地，其中1#工人驻地占地4660m²、最大住宿规模200人，2#工人驻地占地4580m²、最大住宿规模275人；2座混凝土拌合站，其中1#拌合站占地12286m²、设计年生产能力7万m³，2#拌合站占地14320m²、设计年生产能力7万m³；1座工地实验室，占地1300m²；5条施工便道，施工便道根据各施工区域布设情况分为5段建设，其4条均是在原有乡村道路基础上进行扩建，仅有弃渣场便道为新建临时便道。项目总投资580万元，其中估算环保投资179.9万元，环保投资占总投资的31.01%。

根据《报告表》的评价结论及技术评估意见，该项目符合国家产业政策，项目占地不涉及生态红线等环境敏感区，所在区域环境现状能满足环境质量要求。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施。你单位应当落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对《报告表》的内容和结论负责，对所造成的损害依法承担责任。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。

施工期扬尘经降尘措施处理后应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准。

运营期投料、破碎、筛分粉尘和搅拌机搅拌粉尘经设置的去除效率不低于99%的布袋除尘器收集处理后经2根15m高的排气筒排放；粉料筒仓粉尘经筒仓自带的仓顶除尘器除尘后由仓顶的排气筒排放。废石堆场和成品堆场设置于全密闭厂房，设置喷雾洒水降尘；运营过程中做到及时清理厂内运输道路、洒水降尘、运输车辆采用篷布进行遮盖。

（二）严格落实水污染防治措施。

施工期施工废水和清洗废水经沉淀池处理后，回用于项目施工场地的洒水降尘或施工等，不得外排。

运营期拌合站初期雨水经专属雨水收集沟汇入各站自建的初期雨水收集池，沉淀后回用于搅拌生产实现水资源循环利用。拌合站生产废水经对应三级沉淀池分级净化后回用于本拌合站生产，不得外排。拌合站、工人驻地生活污水经化粪池处理后排入各区域一体化污水处理设备处理，经处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后用于施工洒水降尘，不得外排。
（三）严格落实噪声污染防治措施。

施工期尽量选用低噪声的施工机械和工艺设备，合理布置施工场地，高噪声设备远离声环境敏感点布置；加强机械设备的维修保养、合理安排施工作业时间，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）。

运营期采用低噪声设备、安装减振垫，风机采取消声器，合理布局、严格控制生产时间，定期对设备进行维修、养护等措施，做好噪声污染防治工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。

施工期建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，剩余不可回收利用部分由建设单位统一清运至建筑垃圾指定堆放点；生活垃圾统一清运至附近乡镇生活垃圾集中处置点；化粪池粪便委托周边村民定期清掏用作农家肥；建设及运行期间开挖的土石方均在项目区内调剂利用，不得产生永久弃渣。

运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）统一规范处置。沉淀池沉渣、布袋除尘灰、检验固废经收集后回用于生产；废布袋和生活垃圾经收集后定期运至指定地点统一处置；一体化污水处理设备污泥定期清运至垃圾填埋场进行填埋；废机油、含油废抹布手套、工地实验室废试剂和实验废水等危险废物暂存于规范设置的危险废物暂存间并委托有资质单位清运处置，落实好转移联单制度。
（五）严格落实生态环境保护措施。加强施工期和营运期环境管理，严格落实水土保持措施，防止水土流失。严格控制占地红线，严禁施工人员破坏工程占地区外的植被，严禁在用地范围外堆渣、堆料，严禁野外用火。施工结束后及时拆除各种临时设施，并采取本土物种进行生态修复。

（六）加强环境风险防范。严格落实该项目《报告表》提出的环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定环境风险防范应急预案并备案；你单位应当在项目投入生产使用并产生实际排污行为之前进行排污许可登记管理，严格落实排污许可制度。

三、严格落实生态环境保护主体责任

你单位应严格落实生态环境保护的主体责任，落实环保投资，严格执行环境保护“三同时”制度。建立内部环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，严格落实环评中所提出的各项生态环境保护措施，减少工程建设对生态环境的影响。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范。

项目竣工后，应按照规定自行组织环保竣工验收，并依法向社会公开验收报告，同时向生态环境部门备案相关资料。

四、项目变化要求

项目建设性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动或建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年方决定开工建设的，需向我局重新报批环境影响评价文件。

五、事中事后要求

你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至迪庆州生态环境局香格里拉分局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境局香格里拉分局负责组织项目的日常监督管理。

六、其他要求。其他未经说明事宜，严格按照相关法律法规、规章制度和现行标准及政策要求办理。

迪庆藏族自治州生态环境局
2026年7月6日
（此件公开发布）
抄送：迪庆州纪委州监委驻州自然资源和规划局纪检监察组、州发改委、州文旅局、州水务局、州住建局、州自然资源和规划局、州林草局，州生态环境局香格里拉分局，州生态环境保护综合执法支队，建塘镇人民政府，洛吉乡人民政府。
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